vbxe package v10

- rdzeń FX v1.20 (uwaga: dla vbxe v1.1 i v1.2 wymaga małej przeróbki sprzętowej - patrz fx.pdf lub opis montazu.pdf).
- support dla VBXE v1.x oraz v2.0
- nowe programy narzędziowe FC.COM i DCFG.COM
- uaktualnione opisy i przykłady

vbxe package v109

- nowy rdzeń FX (v1.09)
- aktualny opis (fx.pdf)
- uaktualnione programy przykładowe (MADS!) i pliki nagłówkowe (*.ah)
- powrót przeglądarki BMP (VBMP.COM wraz ze źródłami)
- dołączone źródła programów narzędziowych dcfg.com i fc.com


vbxe package v107

- nowy rdzeń FX (v1.08)
- zmiana sposobu numeracji rdzenia FX. Od teraz zamiast "1.0 beta n" jest "1.0n"

vbxe package v106

- "opis montazu B.pdf" - niewielkie zmiany dotyczące podłączeń
  gniazda monitorowego VBXE. Zastąpienie sygnału CVBS sygnałem CLUM oraz
  uproszczenie podłączenia sygnału CSYNC.

vbxe package v105

- FX core podzielony na dwie wersje:
    1) FX10B7R - z emulacją rozszerzenia RAMBO 320KB
    2) FX10B7A - bez emulacji rozszerzenia RAM
  Wszyscy, którzy mają już w komputerze zainstalowane tradycyjne
  rozszerzenia pamięci powinni korzystać z wersji "A".
- uaktualniony opis fx.pdf

vbxe package v104

- nowy FX core 1.0 beta 7
  (FX core + emulacja rozszerzenia 320KB RAMBO)
- nowy opis fx.pdf zgodny z wersją 1.0 beta 7
- uaktualnione programy przykładowe i pliki nagłówkowe
- inny układ katalogów w paczce

vbxe package v103

- FX core 1.0 beta 2 zastąpione przez rev. 1.0 beta 3 (plik fx.xbf)
- nowy opis fx.pdf zgodny z wersją 1.0 beta 3
- uaktualniony plik nagłówkowy vbxe.asm
- nowy plik atr fx.atr z rdzeniem, programami przykładowymi i narzędziowymi vbxe
  (W tym pierwsza wersja przeglądarki BMP dla plików 320xXXXx256)

vbxe package v102

- FX core 1.0 beta 1 zastąpione przez rev. 1.0 beta 2 (plik fx.xbf)
- nowy opis fx.pdf zgodny z wersją 1.0 beta 2
- nowe przekompilowane programy przykładowe bt.com i cmap2.com
- uaktualniony plik nagłówkowy vbxe.asm
- nowy plik atr fx.atr z rdzeniem, programami przykładowymi i narzędziowymi vbxe
