1. Przykłądy należy kompilować MADS 1.8.4 lub nowszym
2. W większości przypadków przyjęto założenie, 
   ze VBXE jest podłączone na stronie $d6xx.
   Odpowiedniej zmiany można dokonać w pliku vbxefx.ah (VBASE),
   lub bezośrednio w gółwnym pliku programu (fc.asm i dcfg.asm)
